**Kara Şimşek Arduino IDE için Kodları**

void setup()

{

pinMode(13, OUTPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop()

{

for(int i=13; i>=9; i--)

{

digitalWrite(i,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(i,LOW);

}

delay(500); //en son led sönüp anında yanıyordu bunu engellemek için ekledim

for(int m=9; m<=13; m++)

{

digitalWrite(m,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(m,LOW);

}

}

metin, elektronik eşyalar, devre içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil : Devre Tasarımı (Tinkercad)